**«Альпика Спорт»**

**Горнолыжный и туристический магазин**



Индивидуальный предприниматель Энглези Иван Александрович

ИНН 150400289857

ОГРНИП 316237500035882

г. Краснодар, ул. Северная/пр. Плановый, д.5

**8-800-250-32-14**

**8-861-204-22-14**

**Alpika-sport@mail.ru**

**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

1. **Гибкая система скидок и бонусов**
2. **Индивидуальный подбор снаряжения**
3. **Предоставление сертификатов соответствия на продукцию**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vento «Высота 016»**  **Привязь предназначена для проведения работ на высоте.**  **Подходит для выполнения работ в безопорном пространстве.**  **• Большое количество точек крепления позволяет использовать привязь как страховочную, удерживающую и привязь для позиционирования**  **• Широкий кушак и накладки на ножных обхватах позволяют длительное время находиться в привязи в рабочем положении**  **• 2 страховочные точки: на спине и на груди**  **• Конструкция привязи обеспечивает распределение нагрузки на пояс, ножные обхваты в момент остановки падения.**  **• Брюшная точка крепления для работ в системах канатного доступа**  **• Возможность интеграции рабочего сидения**  **4490руб.** | |  | | --- | | https://vento.ru/sites/default/files/catalog/vst_016.jpg | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Привязь промышленная «Профи Мастер» VENTO  Привязь предназначена для проведения сложных работ на высоте. Подходит в том числе для выполнения работ в безопорном пространстве.  Большое количество точек крепления позволяет использовать привязь как страховочную, удерживающую и привязь для позиционирования. Система интеграции рабочего сидения  ТР ТС 019/2011  ГОСТ Р ЕН 361-2008  ГОСТ Р ЕН 358-2008  ГОСТ Р ЕН 813-2008  EAC   8290 руб.** | |  | | --- | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Карабин «Высота 513» стальной VENTO   Характеристики Масса, г: 174 Раскрытие карабина, мм: 17 Продольная нагрузка, kN: 23 Поперечная нагрузка, kN: 7 Нагрузка с раскрытой муфтой, kN: 7 Тип защелки: резьба Материал изготовления: Сталь Длина, мм: 107 Ширина, мм: 58    290 руб.** | |  | | --- | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Зажим ручной «Жумар» под правую/левую руку VENTO  Предназначен для подъема по вертикальным или наклонным перилам.  Увеличенная форма рукояти и противоскользящее эластичное покрытие удобны для использования в зимних условиях. Износостойкий кулачок с зубьями конической формы из легированной стали снабжен канавкой для удаления грязи и льда. Конструкция и форма защелки кулачка исключают самопроизвольное раскрытие жумара при соприкосновении с рельефом.  ТР ТС 019/2011  EN 567 UIAA 126 EAC** | |  | | --- | |  | |

**2590руб.**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Зажим «Капля» стальная Вертикаль  Зажим капля стальная - предназначен для подъема по веревке и самостраховке, натягивании перил и наведении полиспастов.  Работает на веревке Ø 8 -12 мм.     990 руб.** | |  | | --- | |  | |
| **Карабин «Высота 524» VENTO  Масса, г: 82 Раскрытие карабина, мм: 21 Продольная нагрузка, kN: 22 Поперечная нагрузка, kN: 8 Нагрузка с раскрытой муфтой, kN: 8 Тип защелки: байонет Материал изготовления: Дюраль Длина, мм: 112 Ширина, мм: 67**  **720 руб.** | |  | | --- | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Каска “Safety Star” Camp  Защитная каска, разработанная, чтобы быть особенно устойчивой к боковой деформации (LD).Особенности: прочный защитный купол из АБС пластика, подвесная система из нейлона и легкая в использовании система скользящей регулировки головного ремня. Пряжка подбородочного ремня с системой аварийного открывания  EAC**  **3490 руб.** | |  | | --- | |  | |
| **Веревка статика д.10/11 «Шнур»  48-ми прядная плетёная с сердечником низкого растяжения, оплётка из некручёных цветных нитей, термообработанная, сертификат ВСС. Разрывная нагрузка 2800 кг**  **44руб./49руб. / метр** | |  | | --- | |  | |

Цены на продукцию:

|  |  |
| --- | --- |
| Название | Цена от |
| Жумары | 1990р |
| Карабины дюралюминий | 630 р |
| Карабины сталь | 230 р |
| Каски | 2960 р |
| Веревка | 44р |
| Спусковые устройства | 800р |
| Промышленные привязи | 3690 р |
| Спортивные обвязки | 990 р |
| Оттяжки, петли, усы | 490 р |
| Блок-ролики | 450 р |
| Перчатки для работы с веревкой | 1400 р |
| Зажимы | 920 р |

**Наш магазин**

**г. Краснодар,**

**ул. Северная, проезд Плановый дом 5 (между Северных мостов)**

**Парковка перед светофором Северная / Школьная (из Центра, справа)  
График работы:**

**Магазин с 9.00 до 21.00 ,**

**Без перерывов и выходных.**

**Интернет-магазин – alpika-sport.ru**

**Оптовый отдел: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00**

**8-861-204-22-14 — Константин, Иван**